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VIDES UN INFORMĀCIJAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ANKETA

1.

1. Automašīnu stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti
1.1.Ēkai nav un nav iespējams izveidot autostāvvietu.*
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", uz 1.2.-1.7. jautājumu nav jāatbild.
Normatīvais pamats: Ja ēka atrodas uz privātas vai pašvaldības zemes un nav iespējams vienoties ar zemes īpašnieku vai uz ēkai piegulošās teritorijas tehniski nav iespējams ierīkot autostāvvietu, tad finansējuma saņēmējam ir jāuzrāda dokuments, kas apliecina minēto situāciju, t. sk. sarakste ar pašvaldību vai zemes īpašnieku.
Pievienot komentāru

1.2.Pie ēkas ir izveidota autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti.
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Nē", uz 1.3.-1.7. jautājumu nav jāatbild.
Normatīvais pamats: Ēkas tuvumā ir iespējams novietot automašīnu cilvēkiem ar invaliditāti ne tālāk kā 50 m no galvenās vai alternatīvās ieejas.
Vispirms atbildiet uz 1.1. jautājumu.
1.3.Autostāvvietas platums ir 3,5 m vai lielāks.
Normatīvais pamats: 203. Auto novietnēs publiskajā ārtelpā un pie publiskām ēkām paredz speciālas, ne mazāk kā 3,5 m platas autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām. MK noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi".
Vispirms atbildiet uz 1.1. jautājumu.
1.4.Autostāvvietas garums ir 5 m vai lielāks.
Normatīvais pamats: Latvijas valsts standarts LVS190-7:2002.
Vispirms atbildiet uz 1.1. jautājumu.
1.5.Stāvvieta ir apzīmēta ar Vertikāli novietotu speciālu autostāvvietas apzīmējumu 1,20 m augstumā.
Normatīvais pamats: LVS EN 17210:2021 L "Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības".
Vispirms atbildiet uz 1.1. jautājumu.
1.6.Stāvvieta ir apzīmēta ar attiecīgu piktogrammu uz stāvvietas seguma.
Normatīvais pamats: Latvijas valsts standarts LVS190-7:2002.
Vispirms atbildiet uz 1.1. jautājumu.
1.7.Attālums no autostāvvietas līdz ēkas ieejai nav lielāks par 25 m.
Normatīvais pamats: Nav noteikts normatīvajos aktos, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 1.1. jautājumu.
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
2.
2. Ietves un celiņi (līdz ēkas galvenajai ieejai)
2.1.Gājēju celiņa platums ir ne mazāks par 1,2 m un tas ir ar līdzenu, cietu virsmu, no jebkuros laikapstākļos neslīdoša materiāla.*
Ja ietvi un celiņu nav iespējams izveidot, atbilde ir "Jā".
Normatīvais pamats: 102.1. gājēju celiņa platums – ne mazāks par 1,2 m, tā iesegums – no cieta un jebkuros laikapstākļos neslīdoša materiāla. MK noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi".
Pievienot komentāru
2.2.Ietves, celiņu līmeņu maiņa nav lielāka par 2 cm.*
Ja ietvi un celiņu nav iespējams izveidot, atbilde ir "Jā".
Normatīvais pamats: Nav noteikts normatīvajos aktos, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
2.3.No piekļūstamās autostāvvietas un/vai no sabiedriskā transporta pieturvietas līdz ēkas ieejai ved vadulu sistēma (taktilais/reljefa bruģis vai kontrasta līnijas).*
Ja ietvi un celiņu nav iespējams izveidot, atbilde ir "Jā".
Normatīvais pamats: 102.2. gājēju celiņa robeža ir skaidri saskatāma un satastāma, pielietojot marķējumu, atšķirīgas krāsas vai reljefa iesegumu. MK noteikumi Nr. 240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi".
Pievienot komentāru
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
3.
3. Galvenā ieeja ēkā (panduss un uzbrauktuve)
3.1.Galvenā ieeja ir bez šķēršļiem (nav kāpņu, uzbrauktuve nav nepieciešama).
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", uz 3.2.-3.11. jautājumu nav jāatbild.
Pievienot komentāru
3.2.Pie galvenās ieejas ir kāpnes, bet uzbrauktuves nav.
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", uz 3.3.-3.9. jautājumu nav jāatbild.
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
3.3.Uzbrauktuves platums ir ne mazāks par 1 metru, un tā ir aprīkota ar neslīdīgu segumu.
Normatīvais pamats: 44. Pandusu vai lokālo uzbrauktuvi aprīko ar neslīdīgu segumu, un to platums ir ne mazāks par 1 metru (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
3.4.Pandusa, lokālās uzbrauktuves vai grīdas slīpums kustības šķērsvirzienā nepārsniedz 1:30.
Normatīvais pamats: 45. Pandusa, lokālās uzbrauktuves vai grīdas slīpums kustības šķērsvirzienā nedrīkst pārsniegt 1:30 (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
3.5.Pandusa slīpumu (garenvirzienā) nosaka atkarībā no līmeņu starpības, kas jāpārvar. Ja kopējā līmeņu starpība, kas jāpārvar ir: līdz 0,15 metriem - lokālās uzbrauktuves slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:10; robežās no 0,15 metriem līdz 0,3 metriem - slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:12; robežās no 0,3 metriem līdz 0,5 metriem - slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:15; lielāka par 0,5 metriem - slīpums ir 1:20.
Normatīvais pamats: 46. Pandusa slīpumu (garenvirzienā) nosaka atkarībā no līmeņu starpības, kas jāpārvar. Ja kopējā līmeņu starpība, kas jāpārvar: līdz 0,15 metriem, lokālās uzbrauktuves slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:10; robežās no 0,15 metriem līdz 0,3 metriem, slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:12; robežās no 0,3 metriem līdz 0,5 metriem, slīpums nedrīkst būt lielāks par 1:15; lielāka par 0,5 metriem, slīpums ir 1:20 (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
3.6.Ja pandusa vai uzbrauktuves garums pārsniedz 10 metrus, paredzēts vismaz viens atpūtas laukums, bet ne retāk kā ik pēc 6 metriem. Atpūtas laukuma minimālais garums ir 1,2 metri. Ja šajā vietā panduss vai lokālā uzbrauktuve maina virzienu, atpūtas laukuma garums nav mazāks par 1,5 metriem.
Jāatbild tikai tad, ja pandusa vai uzbrauktuves garums pārsniedz 10 metrus.
Normatīvais pamats: 49. Ja pandusa vai lokālās uzbrauktuves garums pārsniedz 10 metrus, paredz vismaz vienu atpūtas laukumu, bet ne retāk kā ik pēc 6 metriem. Atpūtas laukuma minimālais garums ir 1,2 metri, ja šajā vietā panduss vai lokālā uzbrauktuve maina virzienu, atpūtas laukuma garums nav mazāks par 1,5 metriem (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
3.7.Pandusa abās pusēs ir margas ar rokturiem divos līmeņos ar augstumu 0,70 metri un 1,1 metrs no grīdas līmeņa. Panduss ir aprīkots ar apmalēm visā tā garumā 0,1 metra augstumā.
Normatīvais pamats: 47. Ja lokālās uzbrauktuves līmeņu starpības pārvarēšanai slīpums ir mazāks par 4 %, kopējais garums mazāks par 10 metriem un līmeņu starpība ir mazāka par 0,2 metriem, margas un apmales nav jāparedz (LBN 200-21). 48. Pandusa abās pusēs paredz margas ar rokturiem divos līmeņos ar augstumu 0,70 metri un 1,1 metrs no grīdas līmeņa. Pandusu aprīko ar apmalēm visā tā garumā 0,1 metra augstumā (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
3.8.Uzbrauktuves margas sniedzas 0,3 metri pāri uzbrauktuves sākumam un beigām, un tās gali ir noapaļoti uz leju.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
3.9.Uzbrauktuves margu sākums un beigas ir apzīmēti ar kontrastējošu joslu.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
3.10.Iekļūšanai ēkā ir vertikālais/diagonālais pacēlājs.
Jāatbild tikai tad, ja tāds ir ierīkots.
Normatīvais pamats: 34. Publiskās ēkās un publiskās telpās, publisko ēku teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijā nodrošina piekļuvi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
3.11.Iekļūšanai ēkā ir kāpurķēžu pacēlājs.
Jāatbild tikai tad, ja tāds ir ierīkots.
Normatīvais pamats: 34. Publiskās ēkās un publiskās telpās, publisko ēku teritorijā, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijā nodrošina piekļuvi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 3.1. jautājumu.
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
4.
4. Durvis (galvenā ieeja ēkā vai alternatīva ieeja)
4.1.Durvis atveras automātiski vai ar atvēršanas pogu, tām nav sliekšņu, un tās ir platākas par 90 cm.
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", tad uz 4.2.-4.5. jautājumu nav jāatbild.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
4.2.Ieejas durvis ir aprīkotas ar zvana pogu vai domofonu 0,9-1,2 metru augstumā, ir norādīts arī atbildīgā personāla tālruņa numurs.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 4.1. jautājumu.
4.3.Durvju atvēršanas slodze nav lielāka par 2 kg.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 4.1. jautājumu.
4.4.Durvju platums ir ne mazāks par 0,9 metriem.
Normatīvais pamats: 71. Publisku telpu durvju un dzīvokļu izejas durvju brīvo platumu projektē ne mazāku par 0,9 metriem (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 4.1. jautājumu.
4.5.Slieksnis ir ne augstāks par 15 mm, un tas ir noapaļots.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 4.1. jautājumu.
4.6.Galvenā ieeja ir pasargāta no lietus un sniega.*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
4.7.Durvju vērtne ir kontrastējošā krāsā.*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
4.8.Abpus ieejas durvīm ir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 m diametrā.*
Normatīvais pamats: 74. Abpus ēku ieejas durvīm, izņemot savrupmājas, dvīņu un rindu mājas, projektē manevrēšanas laukumu ne mazāku par 1,5 x 1,5 metriem (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
4.9.Ēkās paredzēta gulošu personu aprūpe.
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Nē", tad uz 4.9.1. jautājumu nav jāatbild.
Normatīvais pamats: 72. Ēkās, kurās paredzēta gulošu personu aprūpe, gaiteņa platumu projektē ne mazāku par 1,5 metriem un durvju brīvo platumu ne mazāku par 1,2 metriem (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
4.9.1.Ēkās, kurās paredzēta gulošu personu aprūpe, durvju brīvais platums ir ne mazāks par 1,2 metriem.
Normatīvais pamats: 72. Ēkās, kurās paredzēta gulošu personu aprūpe, gaiteņa platumu projektē ne mazāku par 1,5 metriem un durvju brīvo platumu ne mazāku par 1,2 metriem (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 4.9. jautājumu.
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
5.
5. Gaiteņi
5.1.Ierīkoti atbalsta rokturi gaiteņos gar sienām 0,9-1,1 metru augstumā, kas atvieglo pārvietošanos cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem.*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
5.2.Pārvietošanās zonas (gaiteņu) platums ir vismaz 1,5 metri.*
Normatīvais pamats: 43. Personām ar funkcionāliem traucējumiem gaiteņu platumu paredz ne mazāku par 1,5 metriem, kā arī saskaņā ar evakuācijas prasībām (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
5.3.Telpu grīdas, kāpnes, pandusi un lokālās uzbrauktuves nav slidenas, ar bīstamiem izciļņiem, caurumiem vai slīpumiem, tādējādi pasargā cilvēkus no nokrišanas, paslīdēšanas vai savainošanās.*
Normatīvais pamats: 56. Telpu grīdas, kāpnes, pandusus un lokālās uzbrauktuves ierīko un uztur tā, lai tās nav slidenas, ar bīstamiem izciļņiem, caurumiem vai slīpumiem un tādējādi pasargātu cilvēkus no nokrišanas, paslīdēšanas vai savainošanās (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
5.4.Izmantoti kontrastējoši risinājumi gaiteņos.*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
5.5.Stiklotām norobežojošām konstrukcijām (piemēram, stikla sienas, durvis) nodrošina kontrastējošu (tumšs uz gaiša) necaurspīdīgu marķējumu vismaz 0,1 metru platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā un aptuveni 0,35, 1,4 un 1,6 metru augstumā no grīdas.*
Ja tādas nav ierīkotas, atbilde ir "Jā".
Normatīvais pamats: 73. Stiklotās norobežojošās konstrukcijas (piemēram, stikla sienas, durvis) projektē vizuāli viegli pamanāmas, tām nodrošina kontrastējošu (tumšs uz gaiša) necaurspīdīgu marķējumu vismaz 0,1 metru platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā un aptuveni 0,35, 1,4 un 1,6 metru augstumā no grīdas (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
5.6.Ēkās paredzēta gulošu personu aprūpe.
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Nē", tad uz 5.6.1. jautājumu nav jāatbild.
Normatīvais pamats: 72. Ēkās, kurās paredzēta gulošu personu aprūpe, gaiteņa platumu projektē ne mazāku par 1,5 metriem un durvju brīvo platumu ne mazāku par 1,2 metriem (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
5.6.1.Ēkās, kurās paredzēta gulošu personu aprūpe, gaiteņa platums ir ne mazāks par 1,5 metriem.
Vispirms atbildiet uz 5.6. jautājumu.
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
6.
6. Skaņas, vizuālā un taktilā informācija
6.1.Kontrastējošs marķējums uz visiem pakāpieniem.
Jāatbild tikai tad, ja ir pakāpieni.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai
Pievienot komentāru
6.2.Taktilā uzraksta burti Braila rakstā un cipari kontrastē ar pamatni, un burtu lielums nav mazāks par 25 mm, burtu biezums nav mazāks par 5 mm, reljefa izvirzījums nav mazāks par 1 mm.*
Normatīvais pamats: 52. Taktilā uzraksta burti Braila rakstā valsts valodā un cipari kontrastē ar pamatni, un burtu lielums nav mazāks par 25 mm, burtu biezums nav mazāks par 5 mm, reljefa izvirzījums nav mazāks par 1 mm (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
6.3.Būves ieejas, stāvus un telpas aprīko ar labi uztveramām, kontrastējošām un labi izgaismotām zīmēm un norādēm 1,4 metru augstumā no grīdas līmeņa.*
Normatīvais pamats: 50.1. Būves ieejas, stāvus un telpas aprīko ar labi uztveramām, kontrastējošām un labi izgaismotām zīmēm un norādēm 1,4 metru augstumā no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
6.4.Kāpņu sākumā un beigās 0,3–0,5 metrus pirms kāpnēm visā kāpņu platumā izveido 0,4 metrus platu taktilo virsmu, kas brīdina par tuvošanos kāpnēm.
Jāatbild tikai tad, ja ir kāpnes.
Normatīvais pamats: 50.6. Kāpņu sākumā un beigās 0,3–0,5 metrus pirms kāpnēm visā kāpņu platumā izveido 0,4 metrus platu taktilo virsmu, kas brīdina par tuvošanos kāpnēm (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
6.5.Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numura taktilo (sataustāmo) apzīmējumu vai numuru Braila rakstā valsts valodā.
Jāatbild tikai tad, ja ir kāpnes.
Normatīvais pamats: 50.4. Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numura taktilo (sataustāmo) apzīmējumu vai numuru Braila rakstā valsts valodā (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
6.6.Kāpņu margu sākums un beigas ir apzīmēti ar kontrastējošu joslu.
Jāatbild tikai tad, ja ir kāpnes.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
6.7.Līmeņu maiņu pandusa vai lokālās uzbrauktuves sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu, kontrastējošu, ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu, pandusa vai lokālās uzbrauktuves platumā vai kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu vai kāpņu laukumiņu marķē ar kontrastējošām krāsām.
Jāatbild tikai tad, ja ir kāpnes, pandusi.
Normatīvais pamats: 50.5. Līmeņu maiņu pandusa vai lokālās uzbrauktuves sākumā un beigās, kā arī kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu, kontrastējošu, ne mazāk kā 5 cm platu svītru visā kāpņu, pandusa vai lokālās uzbrauktuves platumā vai kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu vai kāpņu laukumiņu marķē ar kontrastējošām krāsām (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
6.8.Informācijas taktilās plāksnes pie telpām novieto blakus durvīm roktura pusē 1,4 metru augstumā no grīdas līmeņa.*
Normatīvais pamats: 53. Izvietojot informācijas taktilās plāksnes pie telpām, tās novieto blakus durvīm roktura pusē 1,4 metru augstumā no grīdas līmeņa, pie liftiem lifta izsaukuma pogas pusē 0,9–1,2 metru augstumā no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
6.9.Informācijas taktilās plāksnes pie liftiem novieto lifta izsaukuma pogas pusē 0,9–1,2 metru augstumā no grīdas līmeņa.*
Normatīvais pamats: 53. Izvietojot informācijas taktilās plāksnes pie telpām, tās novieto blakus durvīm roktura pusē 1,4 metru augstumā no grīdas līmeņa, pie liftiem lifta izsaukuma pogas pusē 0,9–1,2 metru augstumā no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
6.10.Telpās ir izveidotas indukcijas cilpas cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem.
Jāatbild tikai tad, ja tādas ir paredzētas.
Normatīvais pamats: 51. Mācību telpas, biroja telpas (konferenču, semināru telpas) un plašizklaides telpas (koncertzāles), un citas telpas un zonas, kurās būtiska skaņas uztveršana un saprašana, aprīko ar indukcijas cilpas sistēmu vai citu sistēmu, kas novērš blakus trokšņu iedarbību un nodrošina atskaņošanu personām ar dzirdes traucējumiem (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
6.11.Telpā ir virziena norādes par pielāgotās tualetes atrašanās vietu, lifta atrašanās vietu u. c.*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
6.12.Ja ēkai ir vairāki stāvi, katram stāvam ir sava krāsa (tas palīdz labāk orientēties cilvēkiem ar redzes un garīga rakstura traucējumiem).
Jāatbild tikai tad, ja ir vairāki stāvi.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
6.13.Letes (informācijas, ēdnīcas un citu veidu) ir pielāgotas cilvēkiem ratiņkrēslā - ne augstāk kā 0,85 metru, ar brīvu vietu zem tās.
Jāatbild tikai tad, ja letes ir paredzētas.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
6.14.Digitālās pašapkalpošanās ierīces ar maināmu ekrāna leņķi ir izvietotas 0,85–1 metra augstumā.
Jāatbild tikai tad, ja šādas ierīces ir paredzētas.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
6.15.Ja ēkā ir paredzēts informācijas centrs/lete, tas ir aprīkots ar indukcijas cilpas sistēmu, kas novērš blakus trokšņu iedarbību un nodrošina atskaņošanu personām ar dzirdes traucējumiem.
Jāatbild tikai tad, ja tāds ir paredzēts.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
6.16.Ir nodrošināta droša, ērta vieta, kur var atstāt suni pavadoni. Sunim ir nodrošināta iespēja padzerties svaigu un vēsu ūdeni (labā prakse).*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
7.
7. Drošība, evakuācijas ceļu piemērotība cilvēkiem ar invaliditāti
7.1.Ēkā ir balss izziņošanas sistēmas avārijas situācijā.*
Normatīvais pamats: 175. Atbildīgā persona nodrošina, ka ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmai ir šāda trauksmes signālu un paziņojumu lejupejoša prioritātes secība (prioritārā secībā): 175.1. ugunsgrēka trauksmes mikrofons; 175.2. iepriekš ierakstīts evakuācijas ziņojums (MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi").
Pievienot komentāru
7.2.Ēkā ir gaismas brīdinājuma signāli avārijas situācijā.*
Normatīvais pamats: 202. Izgaismota zīme izstaro pārtrauktu vai nepārtrauktu gaismas signālu. Pārtraukts gaismas signāls informē par augstāku bīstamības pakāpi vai neatliekamu rīcību. Pārtraukta gaismas signāla frekvence un izstarojuma ilgums ir tāds, lai to nevarētu sajaukt ar nepārtraukti izgaismotu zīmi un nodrošinātu pareizu informācijas uztveri (MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi").
Pievienot komentāru
7.3.Ja telpā pastāvīgi atrodas cilvēki ar dzirdes traucējumiem un fona trokšņa līmenis pārsniedz 80 dB, tā nodrošināta ar izgaismotu zīmi, kas sniedz vizuālu informāciju par ugunsgrēka izcelšanos. Zīmei ir uzraksts "Ugunsgrēks" baltiem burtiem uz sarkana fona, kas iedegas ugunsgrēka gadījumā.
Jāatbild tikai tad, ja tāda ir paredzēta.
Normatīvais pamats: 203. Objektu, kurā pastāvīgi atrodas cilvēki ar dzirdes traucējumiem vai kurā fona trokšņa līmenis pārsniedz 80 dB, nodrošina ar 4.8. zīmi, kas ieslēdzas ugunsgrēka gadījumā un sniedz vizuālu informāciju par ugunsgrēka izcelšanos. 4.8. zīme ir labi redzama katrā telpā, kurā pastāvīgi atrodas cilvēki, un katrā evakuācijas ceļa posmā (MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi").
Pievienot komentāru
7.4.Visi ēkas stāvi ir aprīkoti ar evakuācijas krēsliem, un personāls ir apmācīts to lietošanā.
Jāatbild tikai tad, ja ēkā ir vairāki stāvi.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
7.5.Spoguļsienas un stikla durvis ir marķētas ar 0.1 m platu kontrasta joslu 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m augstumā.
Jāatbild tikai tad, ja ēkā ir spoguļsienas un stikla durvis.
Normatīvais pamats: 73. Stiklotās norobežojošās konstrukcijas (piemēram, stikla sienas, durvis) projektē vizuāli viegli pamanāmas, tām nodrošina kontrastējošu (tumšs uz gaiša) necaurspīdīgu marķējumu vismaz 0,1 metru platā joslā visā stiklotās norobežojošās konstrukcijas platumā un aptuveni 0,35, 1,4 un 1,6 metru augstumā no grīdas (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
7.6.Telpas un evakuācijas plāns ir taktili.*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
7.7.Evakuācijas ceļi ir marķēti un apzīmēti tā, lai būtu saprotami visiem apmeklētājiem, tostarp tiem, kuriem var būt grūtības ar lasītprasmi, bērniem un citās valodās runājošiem.*
Normatīvais pamats: 50.3. Evakuācijas izeju apzīmē ar vizuāliem un taktiliem (sataustāmiem) apzīmējumiem Braila rakstā valsts valodā (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
7.8.Evakuācijas ceļos durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt savstarpēji kontrastējošām.*
Normatīvais pamats: 50.2. Evakuācijas ceļos durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt savstarpēji kontrastējošām (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
7.9.Ugunsdrošības aparāti ir izvietoti sasniedzamā augstumā cilvēkiem ratiņkrēslos.*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
8.
8. Pārvietošanās starp stāviem
8.
8.1. Pārvietošanās veidi
8.1.1.Ēkai ir viens stāvs (lifts vai pacēlājs nav nepieciešams).*
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", uz 8.2.-8.4. jautājumu nav jāatbild.
Normatīvais pamats: Investīciju projektos, kuros tiek investēts ēkas pirmajā stāvā un visi pakalpojumi tiek nodrošināti pirmajā stāvā, liftu nevērtē, un atbilde šajā jautājumā ir "Jā".
Pievienot komentāru
8.1.2.Ēkai ir vairāki stāvi un tikai kāpnes (lifta/pacēlāja nav, vai lifts ir neatbilstošs).
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", uz 8.3.-8.4. jautājumu nav jāatbild.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.1.3.Ēkā ir lifts un kāpnes.
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", ir jāatbild uz 8.2.-8.3. jautājumu.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.1.4.Ēkā ir pacēlājs un kāpnes.
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", ir jāatbild uz 8.2. un 8.4. jautājumu.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
8.
8.2. Kāpnes
8.2.1.Ēkai ir vairāki stāvi, bet nav lifta un pandusu (ir kāpnes).
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", uz 8.3.-8.4. jautājumu nav jāatbild.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.2.Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm. Pakāpiena platuma un divu augstumu summai jābūt no 60 līdz 65 cm.
Normatīvais pamats: 62. Pakāpiena augstums ir no 12 līdz 18 cm. Pakāpiena platuma un divu augstumu summai jābūt no 60 līdz 65 cm (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.3.Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nedrīkst būt mazāks par trim, izņemot ēku ieejas.
Normatīvais pamats: 61. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nedrīkst būt mazāks par trim, izņemot ēku ieejas, un vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni. Kāpņu laidus un laukumus norobežo ar margām, to minimālais augstums ir 1,1 metrs no pakāpiena priekšējās malas (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.4.Vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni.
Normatīvais pamats: 61. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nedrīkst būt mazāks par trim, izņemot ēku ieejas, un vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni. Kāpņu laidus un laukumus norobežo ar margām, to minimālais augstums ir 1,1 metrs no pakāpiena priekšējās malas (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.5.Kāpņu laidus un laukumus norobežo ar margām, kuru minimālais augstums ir 1,1 metrs no pakāpiena priekšējās malas.
Normatīvais pamats: 61. Pakāpienu skaits vienā kāpņu laidā nedrīkst būt mazāks par trim, izņemot ēku ieejas, un vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni. Kāpņu laidus un laukumus norobežo ar margām, to minimālais augstums ir 1,1 metrs no pakāpiena priekšējās malas (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.6.Kontrastējošas kāpņu vai pandusu margas.
Normatīvais pamats: 50. Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem publiskās būvēs paredz iespēju saņemt nepieciešamo balss, vizuālo (vizuālo trauksmes signālu) un taktilo (taustāmo) informāciju (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.7.Margās ir iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu.
Normatīvais pamats: 50.1. Būves ieejas, stāvus un telpas aprīko ar labi uztveramām, kontrastējošām un labi izgaismotām zīmēm un norādēm 1,4 metru augstumā no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.8.Margas sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam.
Normatīvais pamats: 63. Margas stāva pārseguma līmenī sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam, margu gali noapaļoti uz leju, ja margu rokturis ir pārtraukts (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.9.Margas stāva pārseguma līmenī sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam, margu gali ir noapaļoti uz leju.
Normatīvais pamats: 63. Margas stāva pārseguma līmenī sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam, margu gali noapaļoti uz leju, ja margu rokturis ir pārtraukts (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.10.Visas kāpnes ir marķētas ar kontrastējošu un pretslīdes lenti.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.11.Ir paredzēta atpūtas vieta starp kāpņu laidiem, piemēram, atlokāms krēsliņš vecākā gadagājuma cilvēkiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.12.Bērnu iestādēs kāpnēm, kurām attālums starp laidiem ir lielāks par 0,1 metru, ir norobežojošās konstrukcijas (piemēram, siets, režģis) 1,5 metru augstumā ar attiecīgajam vecumam piemērotiem papildu margu rokturiem.
Aizpilda tikai bērnu iestādes.
Normatīvais pamats: 66. Bērnu iestādēs kāpnēm, kurām attālums starp laidiem ir lielāks par 0,1 metru, projektē norobežojošās konstrukcijas (piemēram, siets, režģis) 1,5 metru augstumā ar attiecīgajam vecumam piemērotiem papildu margu rokturiem (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.2.13.Ēkās, kas paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem, margām ir papildu rokturi 0,7 metru augstumā.
Aizpilda tikai bērnu iestādes.
Normatīvais pamats: 67. Ēkās, kas paredzētas pirmsskolas vecuma bērniem, margām paredz papildu rokturus 0,7 metru augstumā (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
8.
8.3. Lifts
8.3.1.Lifta vadības panelis atrodas 0,9 metrus no grīdas līmeņa.
Normatīvais pamats: 85. Lifta vadības panelis atrodas 0,9 metrus no grīdas līmeņa. Lifta kontrolpaneļa augstākās pogas nedrīkst būt augstāk par 1,2 metriem no grīdas līmeņa. Lifta izsaukuma pogas un vadības paneļa pogu apzīmējumu nodrošina Braila rakstā valsts valodā vai citā taktilā veidā (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.2.Lifta kontrolpaneļa augstākās pogas nav augstāk par 1,2 metriem no grīdas līmeņa.
Normatīvais pamats: 85. Lifta vadības panelis atrodas 0,9 metrus no grīdas līmeņa. Lifta kontrolpaneļa augstākās pogas nedrīkst būt augstāk par 1,2 metriem no grīdas līmeņa. Lifta izsaukuma pogas un vadības paneļa pogu apzīmējumu nodrošina Braila rakstā valsts valodā vai citā taktilā veidā (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.3.Lifta kabīnes izmēri ir vismaz 1,1 x 1,4 metri.
Normatīvais pamats: 81. Minimālie lifta kabīnes izmēri neatkarīgi no stāvu skaita ēkā ir 1,1 x 1,4 metri (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.4.Lifta durvju platums atvērtā stāvoklī ir vismaz 0,9 metri.
Normatīvais pamats: 83. Lifta durvju vērtnes brīvais platums ir vismaz 0,9 metri (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.5.Lifta kabīnē nodrošināta audio informācija par lifta darbību (stāvs, kurā lifts atrodas, braukšanas virziens).
Normatīvais pamats: 87. Publisku ēku lifta kabīnē nodrošina audio un vizuālo informāciju par lifta darbību (stāvs, kurā lifts atrodas, braukšanas virziens, durvju atvēršanās, aizvēršanās). Lifta izsaukuma pogas un vadības paneļa pogu apzīmējumu nodrošina Braila rakstā valsts valodā vai citā taktilā veidā (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.6.Pie sienas iepretim lifta ieejai ir spogulis.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.7.Lifta glābšanas dienesta izsaukšanas tālrunim ir iespēja saņemt un nosūtīt īsziņu, kā arī tas atbild īsziņas formā, ka palīdzība ir ceļā, vai šāds paziņojums parādās liftā.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.8.Lifta pogām un vadības panelim ir apzīmējums Braila rakstā vai taktilā veidā.
Normatīvais pamats: 87. Publisku ēku lifta kabīnē nodrošina audio un vizuālo informāciju par lifta darbību (stāvs, kurā lifts atrodas, braukšanas virziens, durvju atvēršanās, aizvēršanās). Lifta izsaukuma pogas un vadības paneļa pogu apzīmējumu nodrošina Braila rakstā valsts valodā vai citā taktilā veidā (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.9.Ieeja lifta kabīnē kontrastē ar apkārtējo vidi.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.10.Liftā ir gaismas apzīmējums: durvis atveras – iedegas zaļā gaisma, durvis aizveras – sarkanā gaisma.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.11.Liftā ir ierīkots nolaižams krēsliņš.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.3.12.Manevrēšanas laukuma pirms lifta izmērs ir lielāks par 150 cm.
Normatīvais pamats: 82. Lifta priekštelpas dziļumu (brīvo zonu) projektē vismaz 1,3 reizes lielāku par lifta kabīnes dziļumu, bet, ja vairāki lifti izvietoti viens otram pretim, – divas reizes lielāku par mazākās lifta kabīnes dziļumu (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.
8.4. Pacēlājs
8.4.1.Ēkā ir vertikālais vai/un diagonālais pacēlājs, ar kuru ir sasniedzams tikai pirmais stāvs, kur notiek klientu pieņemšana.
Normatīvais pamats: 86. Ja pārbūvējamās un atjaunojamās ēkās nav iespējama lifta izbūve, var izmantot citu risinājumu, kas piemērots patstāvīgai lietošanai personām ar funkcionāliem traucējumiem (LBN 200-21).
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.4.2.Ēkā ir vertikālais vai/un diagonālais pacēlājs, ar kuru ir sasniedzami visi pakalpojuma sniegšanas stāvi.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
8.4.3.Ja ir pacēlājs, ir nodrošināta iespēja lietot to patstāvīgi. Ja ir nepieciešama asistēšana, ir norādīts atbildīgā personāla tālruņa numurs. Pacēlāja vadības pults pogas ir ar fona apgaismojumu un apzīmējumu Braila rakstā.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms norādiet ēkā pieejamo pārvietošanās veidu 8.1. sadaļā.
9.
9. Tualete un higiēnas telpa, kas ir pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti
(novērtējiet vienu, kas ir sasniedzama no visiem stāviem)
9.1.Attālums no visattālākās vietas, kur uzturas cilvēki, līdz tualetēm nepārsniedz 50 metrus.*
Normatīvais pamats: 115. Publisko būvju telpu grupās projektē vismaz vienu tualetes telpu, kas ir pieejama riteņkrēslu lietotājiem, un nodrošina tai piekļuvi no jebkuras vietas (telpas, stāva). Attālums līdz tualetei nav lielāks par 50 metriem (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.2.Higiēnas telpa ir vismaz 2,2 x 2,5 metrus liela. Telpā ir klozetpods, bidē, izlietne, vieta 2 x 0,8 metri kušetei, spogulis, bērnu pārtinamais galdiņš. Higiēnas telpu var apvienot ar sanitārtehnisko telpu personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Jāatbild tikai tad, ja ēkā ir paredzētas šādas telpas. Ja nav paredzētas, tad uz 9.2.1.-9.2.2. jautājumu nav jāatbild.
Normatīvais pamats: 117. Otrās un trešās grupas publiskās būvēs paredz vismaz vienu apmeklētājiem un darbiniekiem pieejamu higiēnas telpu ar minimāliem izmēriem 2,2 x 2,5 metri. Telpā paredz klozetpodu, bidē, izlietni, vietu 2 x 0,8 metri kušetei, spoguli, bērnu pārtinamo galdiņu. Higiēnas telpu var apvienot ar sanitārtehnisko telpu personām ar funkcionāliem traucējumiem (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.2.1.Higiēnas telpā kušete ir ar elektriski regulējamu augstumu.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 9.2. jautājumu.
9.2.2.Durvis higiēnas telpā ir automātiskas (ar kustības sensoru vai pogu).
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 9.2. jautājumu.
9.3.Durvju platums ir ne mazāks par 90 cm.*
Normatīvais pamats: 71. Publisku telpu durvju un dzīvokļu izejas durvju brīvo platumu projektē ne mazāku par 0,9 metriem (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.4.Durvju atvēršanas slodze ir ne vairāk par 2 kg, un tās atveras vismaz 90° leņķī.*
Normatīvais pamats: 119.16. Durvju atvēršanas slodze ir ne vairāk par 2 kg, un tās atveras vismaz 90° leņķī (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.5.Durvju iekšpusē ir rokturis durvju platumā.*
Normatīvais pamats: 119.17. Durvju iekšpusē ir rokturis durvju platumā (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.6.Durvis ir aprīkotas ar slēdzeni, ko krīzes situācijā var atslēgt no ārpuses.*
Normatīvais pamats: 119.18. Durvis ir aprīkotas ar slēdzeni, ko krīzes situācijā var atslēgt no ārpuses (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.7.Tualetes minimālais platums ir 1,6 metri.*
Normatīvais pamats: 118. Tualetes minimālais platums ir 0,8 metri, bet minimālais garums ir 1,4 metri. Personām ar funkcionāliem traucējumiem tualetes minimālais platums ir 1,6 metri, bet minimālais garums ir 2,2 metri (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.8.Tualetes minimālais garums ir 2,2 metri.*
Normatīvais pamats: 118. Tualetes minimālais platums ir 0,8 metri, bet minimālais garums ir 1,4 metri. Personām ar funkcionāliem traucējumiem tualetes minimālais platums ir 1,6 metri, bet minimālais garums ir 2,2 metri (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.9.Klozetpoda priekšā ir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 x 1,5 metri.*
Normatīvais pamats: 119.2. Klozetpoda priekšā paredz brīvu manevrēšanas laukumu 1,5 x 1,5 metri (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.10.Klozetpodam vismaz vienā pusē 0,8 metru platumā ir brīva piekļuve ratiņkrēsla lietotājam.*
Normatīvais pamats: 119.1. Klozetpodu izvieto tā, lai vienā vai abās pusēs 0,8 metru platumā būtu brīva piekļuve riteņkrēsla lietotājam (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.11.Klozetpoda augšējās malas augstums (bez vāka) ir 0,45–0,47 metri.*
Normatīvais pamats: 119.4. Klozetpoda augšējās malas augstums (bez vāka) ir 0,45–0,47 metri (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.12.Pods ir aprīkots ar paceļamiem roku balstiem, kuriem nodrošina divus atbalsta augstumus 0,6 metri un 0,9 metri virs grīdas un izvirzīti ne mazāk kā 0,60 metru no sienas (LBN 200-21).*
Normatīvais pamats: 119.5. Pods ir aprīkots ar paceļamiem roku balstiem, kuriem nodrošina divus atbalsta augstumus 0,6 metri un 0,9 metri virs grīdas un izvirzīti ne mazāk kā 0,60 metru no sienas (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.13.Zem izlietnes ir brīva vieta vismaz 0,7 metrus no grīdas līmeņa.*
Normatīvais pamats: 119.9. Zem izlietnes ir brīva vieta vismaz 0,7 metrus no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.14.Izlietnes augšmalas augstums ir 0,80–0,85 metri no grīdas līmeņa.*
Normatīvais pamats: 119.8. Izlietnes augšmalas augstums ir 0,80–0,85 metri no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.15.Ir divas palīdzības pogas (0,15 un 0,9 metru augstumā no grīdas), kas ir savienotas ar auklu un gaismas indikatoru.*
Normatīvais pamats: 119.3. Paredz divas palīdzības pogas (0,15 un 0,9 metru augstumā no grīdas), kas ir savienotas ar auklu un gaismas indikatoru. Sistēmas signālus automātiski pārraida uz kontroles un signalizācijas ierīci (pulti), kuru pastāvīgi uzrauga personāls (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.16.Sistēmas signālus automātiski pārraida uz kontroles un signalizācijas ierīci (pulti), kuru pastāvīgi uzrauga personāls.*
Normatīvais pamats: 119.3. Paredz divas palīdzības pogas (0,15 un 0,9 metru augstumā no grīdas), kas ir savienotas ar auklu un gaismas indikatoru. Sistēmas signālus automātiski pārraida uz kontroles un signalizācijas ierīci (pulti), kuru pastāvīgi uzrauga personāls (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.17.Tualetes papīra turētājs ir 0,8 metru augstumā no grīdas, un attālums nav lielāks par 0,5 metriem līdz podam.*
Normatīvais pamats: 119.6. Tualetes papīra turētājs ir 0,8 metru augstumā no grīdas, un attālums nav lielāks par 0,5 metriem līdz podam (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.18.Gaismas slēdži ir viegli saskatāmi un ir 0,9 metru augstumā no grīdas līmeņa.*
Normatīvais pamats: 119.7. Gaismas slēdži ir viegli saskatāmi un izmantojami un ir 0,9 metru augstumā no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.19.Izlietne ir aprīkota ar vienas sviras jaucējkrānu, kuras rokturi var aizsniegt cilvēks ratiņkrēslā.*
Normatīvais pamats: 119.10. Izlietne ir aprīkota ar vienas sviras jaucējkrānu, kuras rokturi var aizsniegt cilvēks riteņkrēslā (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.20.Roku žāvētāja, dvieļu turētāja apakšējā mala ir 1,1 metra augstumā no grīdas līmeņa.*
Normatīvais pamats: 119.13. Roku žādētāja, dvieļu turētāja apakšējā mala ir 1,1 metra augstumā no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.21.Spoguļa apakšējā mala atrodas ne augstāk kā 1 metru no grīdas līmeņa vai spogulis ir vertikāli regulējams dažādos leņķos.*
Normatīvais pamats: 119.12. Spoguļa apakšējā mala atrodas ne augstāk kā 1 metru no grīdas līmeņa vai spogulis ir vertikāli regulējams dažādos leņķos (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.22.Ziepju turētāji atrodas 0,90–1,1 metra augstumā no grīdas līmeņa.*
Normatīvais pamats: 119.11. Ziepju turētāji atrodas 0,90–1,1 metra augstumā no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.23.Pirms tualetes durvīm ir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 metru diametrā.*
Normatīvais pamats: 119.15. Pirms tualetes durvīm ir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 metru diametrā (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.24.Tualetes telpas ir marķētas, izmantojot atzītus starptautiskos simbolus, kas atrodas 1,6 metru augstumā no grīdas līmeņa.*
Normatīvais pamats: 119.14. Tualetes un sanitārās telpas ir skaidri identificējamas ar atbilstošām norādēm, izmantojot atzītus starptautiskos simbolus, kas atrodas 1,6 metru augstumā no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
9.25.Ir paredzēti kruķu turētāji.*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
9.26.Somu turētāji atrodas 0,9-1,2 metru augstumā.*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
9.27.Durvīm un aprīkojumam ir ērti lietojama un ergonomiska furnitūra durvīm un aprīkojumam (nedrīkst lietot apaļus rokturus).*
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Pievienot komentāru
9.28.Ārstniecības iestāžu pacientu palātās ir sanitārtehniskā telpa ar atbilstošu aprīkojumu, kas piemērota cilvēkiem ratiņkrēslos.
Aizpilda tikai ārstniecības iestādes, kurās ir palātas.
Normatīvais pamats: 116. Ārstniecības iestāžu pacientu palātās paredz sanitārtehnisko telpu ar atbilstošu aprīkojumu, kas piemērota cilvēkiem riteņkrēslos (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
10.
10. Dušas telpas, kas ir pieejamas cilvēkiem ar invaliditāti
(novērtējiet vienu, kas ir sasniedzama no visiem stāviem)
10.1.Ēkā ir paredzēta dušas telpa.*
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Nē", uz 10.2.-10.18. jautājumu nav jāatbild.
Normatīvais pamats: 123.4. Ja publiskā ēkā ir paredzētas dušas telpas, tad vismaz viena no tām ir pielāgota personām, kuras pārvietojas riteņkrēslos (LBN 200-21).
Pievienot komentāru
10.2.Dušas telpas minimālais izmērs ir 2,2 x 2,5 metri.
Normatīvais pamats: 122. Ja paredzēts savietotais sanitārais mezgls personām ar funkcionāliem traucējumiem, tā minimālais izmērs ir 2,2 x 2,5 metri (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.3.Dušas paliktnis vai platība vienai dušas vietai ir 0,8 x 0,8 metri.
Normatīvais pamats: 123.1. Dušas paliktnis vai platība vienai dušas vietai ir 0,8 x 0,8 metri (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.4Platība vienai dušas vietai starp sadalošām sieniņām ir 0,9 x 0,9 metri.
Normatīvais pamats: 123.2. Platība vienai dušas vietai starp sadalošām sieniņām ir 0,9 x 0,9 metri (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.5.Brīvās telpas minimālais platums pie dušām, ja dušas izvietotas vienā rindā, ir 0,9 metri, ja izvietotas pretējās rindās, – 1,2 metri.
Normatīvais pamats: 123.3. Brīvās telpas minimālais platums pie dušām, ja dušas izvietotas vienā rindā, ir 0,9 metri, ja izvietotas pretējās rindās, – 1,2 metri. Starp dušas ierīcēm ierīko gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.6.Dušas telpas durvis var atvērt no ārpuses.
Normatīvais pamats: 123.5.3. Dušas telpas durvīm paredz iespēju tās atvērt no ārpuses (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.7.Dušas telpas durvis ir 0,90 metrus platas.
Normatīvais pamats: 123.5.1. Dušas telpas durvis ir 0,90 metrus platas, un sliekšņi ir ar slīpumu, ne augstāku par 1,5 cm (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.8.Dušas telpas sliekšņi ir ar slīpumu, ne augstāku par 1,5 cm.
Normatīvais pamats: 123.5.1. Dušas telpas durvis ir 0,90 metrus platas, un sliekšņi ir ar slīpumu, ne augstāku par 1,5 cm (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.9.Dušas telpa aprīkota ar nolaižamu sēdekli 0,50 m augstumā no grīdas, ar paceļamiem roku balstiem.
Normatīvais pamats: 123.5.2. Dušas telpu aprīko ar nolaižamu sēdekli 0,50 metru augstumā no grīdas, ar paceļamiem roku balstiem, sēdekļa dziļums ir 0,30–0,40 metri, sēdekļa platums ir 0,40–0,50 metri, slodze – vismaz 120 kg (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.10.Ja nav nolaižamais sēdeklis, duša ir aprīkota ar pārnēsājamo dušas krēslu ar muguriņu un ar augstuma regulēšanas iespējām.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.11.Telpa ir aprīkota ar palīdzības pogām 0,15 m un 0,9 m augstumā no grīdas līmeņa.
Normatīvais pamats: 123.5.4. Telpu aprīko ar palīdzības pogām 0,15 un 0,9 metru augstumā no grīdas līmeņa (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.12.Dušas kabīne ir aprīkota ar horizontāliem rokturiem 0,9 m augstumā un vertikālu rokturi 0,9–1,6m augstumā.
Normatīvais pamats: 123.5.6. Dušas telpu aprīko ar horizontāliem rokturiem 0,9 metru augstumā un vertikālu rokturi 0,9–1,6 metru augstumā (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.13.Dušas uzgaļa augstums ir regulējams no 0,9 līdz 2 metriem, dušas krāns ir 0,9 metru augstumā.
Normatīvais pamats: 123.5.7. Dušas uzgaļa augstums ir regulējams no 0,9 līdz 2 metriem, dušas krāns ir 0,9 metru augstumā (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.14.Dušas kabīnes ūdens krāns ir ar termostata uzgali.
Normatīvais pamats: 123.5.9. Dušas kabīnes ūdens krāns ir ar termostata uzgali (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.15.Persona ratiņkrēslā spēj aizsniegt dvieļus un ziepes, dvieļu turētājs ir 1,0–1,2 metru augstumā.
Normatīvais pamats: 123.5.8. Persona riteņkrēslā spēj aizsniegt dvieļus un ziepes, dvieļu turētājs ir 1,0–1,2 metru augstumā (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.16.Ēkā ir ērti lietojama un ergonomiska furnitūra (nav apaļi rokturi).
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.17.Dušas telpas durvis no iekšpuses ir aprīkotas ar rokturi visā durvju platumā (atvieglo durvju aizvēršanu cilvēkiem ar vāju satvērienu).
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
10.18.Ir paredzēti kruķu turētāji.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 10.1. jautājumu.
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
11.
11. Citas telpas
11.1.Citas telpas ir paredzētas.*
Ja šajā jautājumā atbilde ir "Nē", uz 11.2.-11.6. jautājumu nav jāatbild. Ja šajā jautājumā atbilde ir "Jā", ir jāatbild tikai uz jautājumiem par telpām, kuras objektā ir. Ja kādas telpas nav vai tā nav paredzēta, jautājums nav jāatbild (lauciņš jāatstāj tukšs).
Pievienot komentāru
11.2.Vannas istabas minimālais platums personām ar funkcionāliem traucējumiem ir 1,8 metri, bet garums ir 2,3 metri.
Normatīvais pamats: 121. Vannas istabas minimālais platums personām ar funkcionāliem traucējumiem ir 1,8 metri, bet garums ir 2,3 metri (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 11.1. jautājumu.
11.3.Ratiņkrēslu lietotājiem paredzētai ārtelpai (balkons, lodžija, terase) minimālais platums ir 1,5 metri līdz norobežojošām konstrukcijām. Pieeju ārtelpai paredz bez sliekšņiem (maksimālais sliekšņa augstums – 15 mm, ar noapaļojumu).
Normatīvais pamats: 42. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētai ārtelpai (balkons, lodžija, terase) minimālais platums ir 1,5 metri līdz norobežojošām konstrukcijām. Pieeju ārtelpai paredz bez sliekšņiem (maksimālais sliekšņa augstums – 15 mm, ar noapaļojumu) (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 11.1. jautājumu.
11.4.Balkoni, lodžijas, jumta terases un ārējo kāpņu horizontālie posmi ir norobežoti ar margām vai barjerām, kuru minimālais augstums ir 1,1 metri un minimālais brīvais attālums starp vertikālajiem margu elementiem ir 0,12 metri.
Normatīvais pamats: 70. Balkonus, lodžijas, jumta terases un ārējo kāpņu horizontālos posmus norobežo ar margām vai barjerām, kuru minimālais augstums ir 1,1 metri un minimālais brīvais attālums starp vertikālajiem margu elementiem ir 0,12 metri.
Vispirms atbildiet uz 11.1. jautājumu.
11.5.Telpās ir nodrošināta atpūtas iespēja cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Ir pieejams augstumā regulējams krēsls, kas ir piemērots, atvieglo apsēšanos un piecelšanos cilvēkiem ar dažādiem kustību traucējumiem.
Normatīvais pamats: Nav noteikts LBN 200-21, bet ir būtisks priekšnoteikums vides piekļūstamībai.
Vispirms atbildiet uz 11.1. jautājumu.
11.6.Ratiņkrēslu lietotājiem paredzētā virtuve ir ar ejas platumu ne mazāku kā 1,5 metri līdz virtuves aprīkojumam.
Normatīvais pamats: 41. Riteņkrēslu lietotājiem paredzētā virtuve ir ar ejas platumu ne mazāku kā 1,5 metri līdz virtuves aprīkojumam, atbilstošu aprīkojumu nosaka projektēšanas uzdevumā (LBN 200-21).
Vispirms atbildiet uz 11.1. jautājumu.
Lai aprēķinātu rezultātu, atbildiet uz visiem redzamajiem obligātajiem jautājumiem.
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